|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модели |  |  | ZAC 07OB | ZAC 09OB | ZAC 12OB | ZAC 18OB | ZAC 024OB |
| Напряжение и частота тока |  | В/Гц | 1-220/50 | 1-220/50 | 1-220/50 | 1-220/50 | 1-220/50 |
| Охлаждение | Мощность | Btu/час | 6655 | 8530 | 11092 | 17065 | 23208 |
|  |  | Вт | 1950 | 2500 | 3250 | 5000 | 6800 |
|  | Потребляемая мощность | Вт | 607 | 776 | 1012 | 1553 | 2118 |
|  | Номинальный ток | A | 2,85 | 3,64 | 4,74 | 7,28 | 9,93 |
|  | Индекс энергетической эффективности | Вт/Вт | 3,21 | 3,22 | 3,21 | 3,22 | 3,21 |
| Обогрев | Мощность | Btu/h | 7338 | 8703 | 11263 | 17747 | 24060 |
|  |  | Вт | 2150 | 2550 | 3300 | 5200 | 7050 |
|  | Потребляемая мощность | Вт | 596 | 704 | 912 | 1440 | 1953 |
|  | Номинальный ток | A | 2,79 | 3,30 | 4,27 | 6,75 | 9,15 |
|  | Индекс энергетической эффективности | Вт/Вт | 3,61 | 3,62 | 3,62 | 3,61 | 3,62 |
| Осушение |  | л/час | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 2.1 | 2,5 |
| Максимальная потребляемая мощность |  | Вт | 838 | 1071 | 1397 | 2143 | 2200 |
| Максимальный потребляемый ток |  | A | 3,93 | 5,02 | 6,55 | 10,04 | 11,50 |
| Компрессор | Тип |  | ROTARY | ROTARY | ROTARY | ROTARY | ROTARY |
|  | Производитель |  | RECHI | RECHI | RECHI | HIGHLY | HIGHLY |
| Объем циркуляции воздуха (Hi) |  | (м3/час) | 400 | 450 | 550 | 850 | 1000 |
| Уровень шума (внутренний блок) |  | дБ | 38/36/34 | 38/36/34 | 40/38/36 | 42/40/38 | 44/42/39 |
| Внутренний блок | Габариты | мм | 720X201X270 | 720X201X270 | 790X199X270 | 900X218X291 | 900X218X291 |
|  | Габариты в упаковке | мм | 800×265×330 | 800×265×330 | 860×265×335 | 970×290×345 | 970×290×345 |
|  | Вес нетто | кг | 7 | 7 | 8,5 | 10.5 | 10.5 |
|  | Вес брутто | кг | 8 | 8 | 10 | 12.5 | 12.5 |
| Уровень шума внешний блок) |  | дБ | 49 | 50 | 52 | 55 | 56 |
| Внешний блок | Габариты | мм | 635\*458\*240 | 635\*458\*240 | 660\*530\*240 | 780\*542\*256 | 860\*720\*320 |
|  | Габариты в упаковке | мм | 755\*515\*325 | 755\*515\*325 | 785\*600\*340 | 900\*600\*340 | 1015\*775\*445 |
|  | Вес нетто | кг | 22 | 27 | 31 | 37 | 45 |
|  | Вес брутто | кг | 25 | 30 | 35 | 41 | 50 |
| Рабочее давление |  | Mpa | 1.15/4.15 | 1.15/4.15 | 1.15/4.15 | 1.15/4.15 | 1.15/4.15 |
|  | Длина трубки хладагента | м | 7 | 7 | 9 | 12 | 15 |
|  | Максимальный перепад высот | м | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 |
| Диапазон рабочих температур |  | oC | 16-32℃ | 16-32℃ | 16-32℃ | 16-32℃ | 16-32℃ |
| Допустимые температурные условия эксплуатации |  | oC | -7-43℃ | -7-43℃ | -7-43℃ | -7-43℃ | -7-43℃ |