|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модели |  |  | ZAC 07QCI | ZAC 09QCI |
| Напряжение и частота тока |  | В/Гц | 1-220/50 | 1-220/50 |
| Охлаждение | Мощность | Btu/час | 7200(2100-9500) | 8700(2250-10000) |
|  |  | Вт | 2100 | 2550 |
|  | Потребляемая мощность | Вт | 655  | 795  |
|  | Номинальный ток | A | 3,05  | 3,69  |
|  | Индекс энергетической эффективности  | Вт/Вт | 3,43 | 3,41 |
| Обогрев | Мощность | Btu/h | 7500(2100-12000) | 9000(2250-140000) |
|  |  | Вт | 2200 | 2650 |
|  | Потребляемая мощность | Вт | 610  | 704  |
|  | Номинальный ток | A | 2,85  | 3,41  |
|  | Индекс энергетической эффективности  | Вт/Вт | 3,45 | 3,42 |
| Осушение |  | л/час | 0,9 | 1,1 |
| Максимальная потребляемая мощность |  | Вт | 1010  | 1200  |
| Максимальный потребляемый ток |  | A | 4,70  | 6,00  |
| Компрессор | Тип |  | SANYO | SANYO |
|  | Производитель |  | SANYO | SANYO |
| Объем циркуляции воздуха (Hi)  |  | (м3/час) | 450 | 500 |
| Уровень шума (внутренний блок) |  | дБ | 29/31/39/37 | 29/31/34/37 |
| Внутренний блок | Габариты  | мм | 720\*270\*203 | 720\*270\*203 |
|  | Габариты в упаковке  | мм | 800\*330\*265 | 800\*330\*265 |
|  | Вес нетто | кг | 7 | 7,5 |
|  | Вес брутто | кг | 8,5 | 9 |
| Уровень шума внешний блок) |  | дБ | 50 | 50 |
| Внешний блок | Габариты  | мм | 660\*530\*240 | 660\*530\*240 |
|  | Габариты в упаковке  | мм | 785\*600\*340 | 785\*600\*340 |
|  | Вес нетто | кг | 24 | 25 |
|  | Вес брутто | кг | 30 | 31 |
| Рабочее давление |  | Mpa | 1.15/4.15 | 1.15/4.15 |
|  | Длина трубки хладагента | м | 7 | 7 |
|  | Максимальный перепад высот | м | 5 | 5 |
| Диапазон рабочих температур |  | oC | 16-32℃ | 16-32℃ |
| Допустимые температурные условия эксплуатации |  | oC | -15-46℃ | -15-46℃ |